|  |
| --- |
| **FEUERWEHRPLAN** |

|  |
| --- |
| Seite 1 von 3 |
| Stand: 04/2022 |
| Objekt-Nr.: **02XXX** |

|  |
| --- |
| **Allgemeine Gebäudedaten** |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekt- Nr.: | **02XXX** |
| Bezeichnung, Firmenname: | Feuer- und Rettungswache |
| Straße, Hausnummer: | Nordstraße 25 |
| Postleitzahl, Ort: | 42781 Haan |
| Telefon-, Faxnummer: | 02129-34678-0; 02129-34678-301 |

|  |
| --- |
| **Nutzung** |

Herstellung von Mustern für Musterholz

|  |
| --- |
| **Ansprechpartner im Einsatzfall** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ansprechpartner** | **Funktion** | **Telefon**  **dienstl.** | **Mobiltelefon** |
| Herr Cramer | Betriebsleiter | 34678-634 | 0800 - 1234567 |
| Herr Max Musterfrau | Stellv. Betriebsleiter | 34678302 | 0800 - 1234568 |
| Frau Maxima Mustermann | Mitarbeiterin | 346780 | 0800 - 1234569 |

|  |
| --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |
| Allgemeine Objektinformationen  Übersichtsplan  Geschossplan (z.B. Erdgeschoss; 1 Obergeschoss; usw.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verteiler:** | | |
| Betreiber: | 1 Satz  1 Satz. | Feuerwehrpläne DIN A3 auf Folie mit Dokumentenfalz, im roten Ordner,  zur Ablage im Objekt  Feuerwehrpläne als digitale Version |
| Feuerwehr Haan: | 4 Satz  1 Satz | Feuerwehrpläne DIN A3  quer in einer Prospekthülle auf DIN A4 gefaltet  Feuerwehrpläne als digitale Version |

|  |
| --- |
| **Stand Erstellung: 04/2022** |

|  |
| --- |
| **Revisionsstand: 04/2022** |

|  |
| --- |
| **Nächste Revision in: 08/2022 oder bei baulichen Änderungen** |

|  |
| --- |
| Seite 2 von 3 |
| Stand: 04/2022 |
| Objekt-Nr.: **02XXX** |

**Feuerwehr- Schlüsseldepot**

Lage: Am Hauptzugang der Feuerwache

**Personalbestand**

ca. 35 Mitarbeiter

**Arbeitszeiten**

24 - Stunden Schichten

Montag bis Sonntag von 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr

Besondere Hinweise zur Energieversorgung

**Heizung**

Ölheizkessel im Kellergeschoss

Dampfheizkesselanlagen (ca. 110°C) in verschiedenen Bereichen vorhanden

**Wasserversorgung**

Hauptabsperrschieber im Zugangsbereich

**Gasversorgung**

Hauptanschluss in der Alarmumkleide

Sonstige Hinweise zu Gefährdungspotential und technischen Anlagen

Außenbereich: Druckgasflaschenlager für Propan/Butan u. Petrolium / Benzin

Lager: Tanklager mit max. 200 m³ Fetten mit einer Temperatur von 70°C

**Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lagerhallehalle 2 | UN 2491 | ca. 1.000 Liter Ethanolamin |
|  | UN 3082 | ca. 1.000 Liter |
|  |  | max. 20.000 Liter Triethanolamin |
| Tanklager unterirdisch | UN 1202 | max. 50.000 Liter Heizöl |
| Lagerhalle 3 | UN 1202 | ca. 300 Liter Diesel |
|  |  |  |

Gefahrstoffbeauftragter: Bruno Bitunjac

Technische Gebäudeausrüstung

**Aufzüge**

Im Hauptgebäude, Lastenaufzug in der Rettungsdiensthalle

|  |
| --- |
| Seite 3 von 3 |
| Stand: 04/2022 |
| Objekt-Nr.: **02XXX** |

**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen**

RWA im Hauptgebäude Bereich Haupttreppenhaus

**EDV- Anlagen**

Serverraum im Erdgeschoss

**Ortsfeste Meldeeinrichtungen**

Brandmeldezentrale im Eingangsbereich, Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehranzeigetableau, Handfeuermelder, automatische Melder

**Ortsfeste Löscheinrichtungen**

Sprinkleranlage im Rettungsdiensthalle, Sprinklertrank: 750m³

Unterflurhydrant: 1 x DN 150 Nordstraße Kreuzung Friedrichstraße

**Klima- und Lüftungsanlagen**

Abluftanlage an jeden Raum angeschlossen

**Gebäudebeschreibung**

Gebäude:

|  |  |
| --- | --- |
| Tragende Bauteile | Mauerwerk und Stahlbeton |
| Trennwände | Mauerwerk |
| Treppen | Beton / Stahlbeton |
| Decken | Stahlbeton |
| Dachkonstruktion Bereich:  Lagerhalle  Anlieferung u. Produktion | Stahldachkonstruktion mit Eterniteindeckung, unterseitig mit Holzplatten verkleidet  Stahlbetondachträger mit Stahltrapezblech, Warmdacheindeckung, Folienabdichtung |

**Sonstige Informationen**

wenn vorhanden und wichtig!

z.B.:

- Lage Schieber zur Trennung vom öffentlichen Entwässerungsnetz

- Löschwasserrückhaltetankgröße: 1000m³